**成渝高速公路收费站车道工控机**

**改造升级工程**

**比**

**选**

**招**

**标**

**文**

**件**

**招标人：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司**

**二○一七年十一月**

# **第一章 招标公告**

**成渝高速公路收费站车道工控机升级改造工程**

**比选招标公告**

**1．招标条件**

本次招标系成渝高速公路收费站车道工控机升级改造工程项目(以下简称“本项目”) 已由四川成渝高速公路股份有限公司批准实施，项目发包人为四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司，资金来源为企业自筹。经四川成渝高速公路股份有限公司批准，现由四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司作为招标人，负责组织本项目的比选招标工作。本项目已具备招标条件，现对该项目实行比选招标。

**2．项目概况与招标范围**

**2.1 项目背景**

成渝高速公路联网收费系统车道工控机在2012年进行了升级改造，经过五年的运行，目前存在着：一是配置过低，已经不能满足目前的联网收费软件和收费业务的需求；二是硬件老化，设备在高强度、不间断的车道环境中连续运行，内部元器件老化严重，导致故障率越来越高。公司营运安全部与管理处相关技术人员对全线进行现场调研，根据收费站实际情况，制定了收费站车道工控机升级改造工程实施方案。

**2.2 招标范围及限价**

本次升级改造主要根据收费站整体车道数量和车流量，重点考虑车流量较大和车道工控机使用年限较长的收费站，新建收费站和车道工控机使用年限较短的收费站暂不考虑更换。本次升级改造包括成都管理处30台，资阳管理处12台；内江管理处15台，共计57台车道工控机。

工作内容为：车道工控机的采购、运输、安装、原有车道工控机拆除、原有系统数据转移到新设备、车道外设重新接线、调试、开通、试运行、培训、竣工文件和缺陷责任期等的服务。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收费****站点** | **车道****数量** | **更换车道****工控机数量** | **备注** |
| **成都** | 9入9出 | 8台 | 大部分车道工控机均为2012年开始使用，配置和运行情况均未满足最新配置要求。 |
| **龙泉下行** | 2入3出 | 5台 | 大部分车道工控机均为2012年开始使用，配置和运行情况均未满足最新配置要求。 |
| **龙泉上行** | 2入3出 | 5台 | 大部分车道工控机均为2012年开始使用，配置和运行情况均未满足最新配置要求。 |
| **龙泉湖下行** | 1入2出 | 4台 | 大部分车道工控机均为2012年开始使用，配置和运行情况均未满足最新配置要求。 |
| **龙泉湖上行** | 1入2出 | 4台 | 大部分车道工控机均为2012年开始使用，配置和运行情况均未满足最新配置要求。 |
| **石盘** | 2入2出 | 4台 | 大部分车道工控机均为2012年开始使用，配置和运行情况均未满足最新配置要求。 |
| **资阳** | 3入5出 | 5台 | 大部分车道工控机均为2012年开始使用，配置和运行情况均未满足最新配置要求。 |
| **球溪西** | 1入2出 | 2台 | 大部分车道工控机均为2012年开始使用，配置和运行情况均未满足最新配置要求。 |
| **球溪东** | 1入2出 | 2台 | 大部分车道工控机均为2012年开始使用，配置和运行情况均未满足最新配置要求。 |
| **鱼溪** | 2入3出 | 3台 | 大部分车道工控机均为2012年开始使用，配置和运行情况均未满足最新配置要求。 |
| **银山** | 1入2出 | 4台 | 大部分车道工控机均为2012年开始使用，配置和运行情况均未满足最新配置要求。 |
| **椑木** | 1入2出 | 4台 | 大部分车道工控机均为2012年开始使用，配置和运行情况均未满足最新配置要求。 |
| **市中区** | 4入6出 | 7台 | 大部分车道工控机均为2012年开始使用，配置和运行情况均未满足最新配置要求。 |
| **合计** | 全线共计12个站点更换57台车道工控机 |

本次招标划分为一个标段，标段号为CYGKJ。

**本次投标限价为¥68.97万元（人民币陆拾捌万玖仟柒佰元整）。其中，竞争性部分为67.97万元，非竞争性部分为1万元（安全生产费0.3万元、文明环保施工费0.2万元、暂列金0.5万元）。超过本次投标限价的投标价均视为无效。**

**2.3 计划工期：**预计工期（含设备采购、运输、安装、原有设备拆除、收费车道外设重新接线、调试、开通、试运行、培训人员等）为**40**个日历天，缺陷责任期为**12**个月。

**3．投标人资格要求**

**3.1 投标人资格应满足以下条件：**

本次招标要求投标人须具有：

①国内合法登记的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有营业执照、组织机构代码证、税务登记证、基本账户开户许可证；

②注册资金≥100万元；

③具有机电设备安装或智能交通系统安装营业资格；

④业绩要求：近二年来（从2015年1月至今）已完成验收的高速公路机电工程施工业绩2个及以上，需附合同文件及验收证书复印件（加盖鲜章）；

⑤省外企业需在四川省建设厅取得了《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》，并须提供在常驻四川的售后服务机构或办事处的合法企业资料。

**3.2 投标人拟供设备应满足以下条件：**

提供的设备配置满足最新联网收费软件对车道工控机硬件指标的配置要求。

**3.3** 本次招标不接受联合体投标，不允许转包或违法分包。

**3.4**投标人法定代表人为同一人或存在控股关系的不同单位，不得参加同一标段投标。否则，相关投标均无效。（控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东）

**4．评标办法**

本次招标采用经评审的最低投标价法。

**5．招标文件的获取**

凡有意参加的潜在投标人，请于**2017年11月17日**起至**2017年11月21日16:30时**前（法定公休日、法定节假日除外），由投标人代表携带介绍信原件、营业执照复印件加盖鲜章到本公司营运安全部（7） 樊星 处，进行报名登记。并于**2017年11月17日**开始在**四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司网站（www.sccygs.com）**上免费匿名下载招标文件。

招标文件补遗书及有关通知书（如果有）由投标人在**四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司网站（www.sccygs.com）**上下载。投标人应在投标期间适时关注招标人指定网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由投标人自负。

**6．投标文件的递交及相关事宜**

**6.1现场踏勘及投标预备会**

现场踏勘：本项目不组织现场踏勘。需踏勘现场的潜在投标人可自行组织前往，相关费用自理，安全责任自负。

投标预备会议：招标人不召开投标预备会。

**6.2投标文件的递交.**

投标文件送交的时间为**2017年11月22日上午9:00～10:00时**（北京时间），截止时间为**2017年11月22日上午 10：00 时**（北京时间，下同），（法定公休日、法定节假日除外），投标人必须将按要求密封完好的投标文件以面交方式送达招标人指定地点**：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司（成都市成华区迎晖路8号）本项目开标室**。招标人定于投标文件送交截止时间的同一时间、同一地址举行公开开标（第一信封），投标人应派代表出席并签认开标结果。

**6.3**逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**7．投标保证金**

投标人在递交投标文件时，应按投标人须知的规定向招标人提交如下形式和金额的投标保证金：

（1）**投标保证金**：人民币 **1万元**；

（2）投标保证金采用现金担保形式，以银行电汇或现金转账的方式由投标人的基本账户一次性划入招标人的指定账户。投标保证金收据将由招标人在开标后交给参加开标会议的投标人代表。

招标人的开户银行及账号如下：

账户户名：**四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司**

开户银行：**建行成都市第三支行**

 账 号：**51050143630800001194**

**8．发布公告的媒介**

本次招标公告在**四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司网站（www.sccygs.com）**[上发布，公示期为5](http://www.cygs.com）上发布，公示期为5)日。

**9．评标结果公示**

招标人将评标结果即评标委员会推荐的中标候选人名单在四川成渝高速公路股份有限公司网站（www.cygs.com）[上公示3日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。](http://www.scjt.gov.cn/)

招标人、招标人上级主管部门及交通运输主管部门按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国办发【2012】第613号）、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委令【2004】第11号）、《四川省交通重点建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法的通知》（川交函[2015]854号）的规定接受针对公示内容的投诉和举报。举报材料要求、举报受理条件及查处参照七部委令第11号和川交函[2015]854号对投诉的规定执行。**超出投诉或举报时效的,可不予受理。**

**10．联系方式**

招 标 人：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

地 址：成都市成华区迎晖路8号

邮政编码：610000(成都)

电 话： 028-84082505

传 真： 028-84727199

联 系 人：樊先生

四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

2017年 月 日

# **第二章 投标人须知**

**二、投标人须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | 编列内容 |
| 1.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见附录1、2、3 |
| 1.2 | 联合体 | 本项目不接受联合体报价 |
| 1.3.1 | 踏勘现场 | √不组织□组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 1.3.2 | 投标预备会 | √不召开□召开 |
| 1.3.3 | 投标人提出问题的截止时间 | 3天（投标截止时间前） |
| 1.3.4 | 招标人书面澄清的时间 | 3天（投标截止时间前） |
| 1.3.5 | 递交投标文件的时间、地点 | 2017年11月22日上午9:00～10:00、成都市成华区迎晖路8号 |
| 1.4.1 | 转包 | √不允许□允许 |
| 1.4.2 | 分包 | √不允许□允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件补遗书（如果有）、通知书（如果有） |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标文件包括内容：1、投标函及投标函附录2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书3、投标保证金4、项目管理机构5、承诺书6、施工组织计划7、资格及业绩审查资料：企业法人营业执照副本（全本）、税务登记证、企业组织机构代码证书等彩色影印件（并加盖单位章）等8、投标报价函9、已标价的工程量清单（含工程量清单说明、已标价的工程量清单）10、比选招标文件补遗书（如果有） |
| 3.2 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量清单格式填写，工程量清单电子文件在招标人指定网站匿名下载，下载过程如有疑问请及时与招标人联系，否则，造成的一切后果由投标人自负 |
| 3.3 | 投标担保 | 投标人在递交投标文件时，应按投标人须知的规定向招标人提交如下形式和金额的投标保证金：（1）**投标保证金**：人民币 **1万元**；（2）投标保证金采用现金担保形式，以银行电汇或现金转账的方式由投标人的基本账户一次性划入招标人的指定账户。投标保证金收据将由招标人在开标后交给参加开标会议的投标人代表。招标人的开户银行及账号如下：账户户名：**四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司**开户银行：**建行成都市第三支行**账 号：**51050143630800001194** |
| 3.7 | 投标文件份数 | 正本1 份 |
| 4.1 | 封套上写明 | 外层封套：招标人名称：**成渝高速公路收费站车道工控机升级改造工程**（项目名称）第 **CYGKJ** 标段投标文件在 **2017年11月 日上午10:00时**前不得开启**外层封套上应加贴封条或加盖密封章，外层封套上不应有任何投标人的识别标志。** |
| 4.3 | 是否退还投标文件 | 投标文件不退还 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标时，由招标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标人当众拆封投标文件，对报价函的签署情况等进行核查。 |
| 5.3 | 评标方法 | 评标将采用经评审的最低投标价法。 |
| **需要补充的其他内容** |
| 1.5偏离 | 最后增加：详见评标办法，不符合评标办法评审标准的均视为不通过。 |
| 3.1报价 | （1）除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额均已包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、验收、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。（2）工程一切险和第三方责任险，承包人装备险和承包人施工现场人员意外伤害险必须由承包人投保并支付保险费，包含在工程量清单细目的单价或总额价中，不单独报价。（3）工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中；合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中,未列细目不予计量的工作,其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。（4）工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。（5）承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装、测试、监造、试运行等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。（6）合同执行期间不调价。（7）投标人应按照现行相关定额及编制办法，并结合比选招标文件、技术规范、施工现场的实际情况来编制投标文件。 |
| 3.3投标担保金 | / |
| 4.3评比方法 | 最低投标价法，开标、评标程序及方法同评标办法内容。 |
| 6.1确定中标人 | （1）投标文件通过初步评审(含资格审查)和详细评审的，其投标价为最低但不低于成本价的投标人确定为中标候选人。（2）若最低投标价出现相同的情况，招标人将按投标人售后服务承诺及综合实力进行综合评审，择优确定中标候选人。 |
| 6.2发放中标通知书 | 中标通知书将在评标结果公示结束后的7个工作日内发放给中标候选人。 |
| 7.1授予合同 | 中标候选人在收到中标通知书后15个工作日内，与招标人签订合同协议书，同时签订廉政、安全合同。 |

**附录1 资格审查条件（资质最低要求）**

|  |
| --- |
| 基本要求 |
| 具有独立法人资格，持有营业执照、组织机构代码证、税务登记证、基本账户开户许可证；注册资金≥100万元；具有机电设备安装或智能交通系统安装营业资格。 |

注：最低要求即为本项目强制性条件要求，下同。

**附录2 资格审查条件（业绩最低要求）**

|  |
| --- |
| 基本要求 |
| 业绩要求：近二年来（从2015年1月至今）已完成验收的高速公路机电工程施工业绩2个及以上，需附合同文件及验收证书复印件（加盖鲜章）。 |

# **第三章 评标办法**

**三、评标办法**

**一、接收投标文件**

1、在比选招标文件中规定的时间和地点公开接收投标文件。

2、工作人员接收投标文件时应与投标人检查投标文件是否密封完好并签字确认。

3、投标人的投标文件概不退还。

**二、评标委员会**

1、本次比选招标依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建评标委员会。

2、评标委员会依法根据比选招标文件的规定对投标文件进行评审。

3、评标委员会构成：由招标人自筹邀请安排。

**三、比选招标原则**

1、比选招标原则：评标委员会依据政府采购相关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则进行。

2、评审方法：采用经评审的**最低价法**。符合项目要求，**主要设备部件及易损件报价总和不超过设备总价，报价最低者中标**（若出现符合项目要求，报价相同时，评标委员会将按投标人综合实力进行综合评审，择优确定中标人）。

**四、评审过程**

评标委员会优先对**报价最低的投标文件**进行评审，通过评审的主要条件包括：

1、符合资格审查的要求和对资格、业绩等状况的强制性条件要求；

2、投标文件按照比选招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

3、投标文件上（凡注明签字、盖章的内容）法定代表人或法定代表人的授权代理人签字、加盖单位公章齐全，符合比选招标文件规定；

4、投标人法定代表人若授权代理人，其授权书符合比选招标文件规定；

5、投标文件载明的项目完成期限不得超过比选招标文件规定的时限；

6、投标文件不应附有招标人不能接受的其他条件或内容；

7、投标人没有对比选招标文件提出的其他重要问题不予响应的。

8、投标文件提供仅一个明确报价，且报价未超过工程限价。

**投标文件不符合以上条件之一的，评标委员会可以认为其存有重大偏差，对该投标文件作不通过处理。**

**如果有证据显示投标人以他人名义报价、与他人串通报价、以行贿手段谋取中标，以及报价弄虚作假的，评标委员会应对该投标文件作不通过处理。**

投标文件若满足评审条件，但在其他方面存在细微偏差，评标委员会可要求投标人进行书面澄清和补正，但不对该投标文件作不通过处理。

评标委员会在对各投标人的报价进行评审时，如发现报价在计算上或累加上有算术错误，则按以下方法修正（次序排先者优先）：

1、若投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，并修正总价；

3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4、招标人需要的服务和附带所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评审时应计入总价；

5、评标委员会认为应调整的价格。

 评标委员会按照上述原则调整投标文件中的价格，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

 **若报价最低的投标文件被评标委员会作不通过处理，则评标委员会将按报价由低到高的顺序评审其余的投标文件，直到产生中标人为止。**

**五、澄清与说明**

投标人提供给招标人的投标文件中的资料、内容均应真实可靠，在投标文件评审过程中如果发现所送的资料存在细微偏差或含义不明确之处，评标委员会有权通过招标人要求投标人做出必要的书面（传真）澄清或补正。对此，投标人不得拒绝，否则将作不通过处理。

# **第四章 投标文件格式**

**成渝高速公路收费站车道工控机升级**

**改造工程**

第 CYGKJ 标段招标

**投 标 文 件**

投标人： （全称） （盖单位章）

 年 月 日

**目 录**

1、投标函及投标函附录

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

3、投标保证金

4、项目管理机构

5、承诺书

6、施工组织计划

7、资格及业绩审查资料

8、投标报价函

9、已标价的工程量清单（含工程量清单说明、已标价的工程量清单）

10、比选招标文件补遗书（如果有）

**1．投标函及投标函附录**

**1-1 投标函**

致： （招标人全称）

 1．我方仔细研究了成渝高速公路收费站车道工控机升级改造工程第CYGKJ标段招标文件的全部内容（含补遗书、通知书），在考察工程现场后，愿意以工期 个日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量竣（交）工验收达到 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（￥ ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

 （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

 （3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7. （其他补充说明）。

**投标人：（单位全称） （盖章）**

 **法定代表人或其委托代理人： （签字）**

 投标人地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

网 址：

日 期： 年 月 日**1-2投标函附录**

说明：下表所有数据应在招标文件发出前由招标人填写，由投标人签署确认；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| 1 | 开工日期 | 按照工地实际情况发出开工令的日期为准 |  |
| 2 | 工期 | 40个日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 12个月 |  |
| 4 | 逾期交工违约金 | 500元/天 |  |
| 5 | 价格调整 | 本合同执行期间不调价 |  |
| 6 | 开工预付款金额 | 签约合同总价的10% |  |
| 7 | 质量保证金限额 | 合同总价（数量变更后合同）的5% |  |

**投标人： （全称） （盖单位章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字）**

**2．法定代表人身份证明及授权委托书**

**2-1法定代表人身份证明**

投标人名称： （全称）

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （签字） 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

**投标人： （全称） （盖单位章）**

 年 月 日

注：**1．法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。**

 **2．如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书，但需提供本证明。**

**2-2授权委托书（如果有）**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）第 标段施工招标投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目投标期内 。

 代理人无转委托权

附：（1）法定代表人身份证明（格式见上表）

 （2）法定代表人和委托代理人身份证彩色影印件或清晰可辨的复印件

**投 标 人： （全称） （盖单位章）**

**法定代表人： （签字）**

**身份证号码：**

**委托代理人： （签字）**

**身份证号码：**

 年 月 日

**注：1.如果投标文件由委托代理人签署，则投标人须提交授权委托书，授权委托书须满足下列要求：**

**（1）法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；**

**（2）委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则招标人将认为其授权无效；**

**（3）授权书后应附授权人和被授权人身份证彩色影印件或清晰可辨的复印件；**

**2.同时投标人还须提交法定代表人身份证明（不需要公证）。**

**3.如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但需提交法定代表人身份证明（具体要求见上表）**

**3．投标保证金**

**投标保证金**

致： (招标人全称)

鉴于 (投标人全称) (下称“投标人”)拟向 (招标人全称) (下称“招标人”)送交关于(项目名称)第 标段招标投标文件（下称“投标书”）。根据招标文件的规定，我单位向招标人提交了人民币 （大写）（¥ 元 ）的投标保证金，作为履行招标文件中规定的义务担保。

 我单位承诺，如果出现了下述任何一种原因的具体情况后，招标人可没收我单位的投标保证金：

1．如果投标人在投标文件有效期内撤回或修改投标文件；或

2．如果投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为；或

3．投标人提交了虚假资料；或

4．如果投标人在投标有效期内收到中标通知书后，不能或拒绝按投标须知的要求签署合同书。

 本现金担保在投标文件有效期或经招标人延长的投标文件有效期内保持有效。

**投标人：（全称） （盖章）**

**法定代表人或授权的代理人：（职务、姓名） （签字）**

 **日期： 年 月 日**

**注：投标人可将投标保证金电汇回执单或现金转账凭证彩色影印件或清晰可辨的复印件附在此表后**。

**4．项目管理机构**

**项目管理机构**

|  |
| --- |
| 拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。 |
| 说明：  |

**5．承 诺 书**

**承 诺 书**

 （招标人名称）：

我方参加了成渝高速公路收费站车道工控机升级改造工程第CYGKJ标段施工招标投标，若我方中标，我方在此承诺：

（1）我方将遵守四川省交通运输厅《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法（2015年修订）》（川交发〔2016〕84号）和《转发国家发展改革委等十部门关于进一步贯彻落实招标投标违法行为记录公告制度的通知的通知》川交函〔2010〕466号文规定。

（2）我方将严格按照招标方的要求组织进场施工。

（3）我方所送交的投标文件（包括有关证明材料、澄清）真实可信，不存在虚假或隐瞒。

（4）我方将严格按照招标文件进行安全生产及管理。

（5）我方在施工过程中将严把质量关，保证质量符合招标文件及相关规范、标准的要求。

（6）我方在投标文件中所提供关键设备的技术指标完全满足招标文件的要求，如果部分指标与招标文件要求存在偏差，招标人有权要求我方更换为其他品牌设备，且变更后设备的性能及其各项技术指标均不低于招标文件和设计文件的要求，采购安装价格也不高于原投标选用的设备价格。

我方保证本次所提供的设备产品中无四川省交通运输厅“关于发布2015年度四川省高速公路网机电设备不良使用信息的通知”（川交函〔2016〕281号）中的机电产品型号。否则，按上述要求执行。

若我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

**投标人： （全称） （盖单位章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字）**

日 期： 年 月 日

**6．施工组织设计**

**施工组织设计**

1. 投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性），其施工工艺、工序、要点以及施工组织管理应参照交通运输部、四川省交通运输厅《四川省高速公路建设标准化管理指导意见》以及发包人的相关管理办法要求进行，并在下述施工组织设计内容里充分体现，施工工艺及施工组织管理应精细化、标准化、规范化，具有先进性。

 (1)总体施工组织布置及规划。

 (2)主要工程项目的施工方案与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案)。

 (3)工期保证方案。

 (4)工程质量管理、安全生产管理方案。

 (5) 现场文明施工、保通方案。

 (6)项目风险预测与防范，事故应急预案。

 (7)其他应说明的事项。

**7．资格及业绩审查资料**

**7-1投标人基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 资产构成情况及投资控股的关联企业情况 |  |
| 备 注 |  |

**7-2近年完成的类似项目情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号，按照资格审查条件（业绩最低要求），项目总数不少于二个。业绩证明材料以交工验收证书（竣工验收鉴定书或业主证明）为准。

2、本表后须附中标通知书（如果有）、合同协议书、由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书**或**竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书**或**质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书的彩色影印件或清晰可辨的复印件。

 3、如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

  **4、未附证明材料的业绩视为无效。**

**8．投标报价函**

**投标报价函**

致：（招标人全称）

1. 我方仔细研究了成渝高速公路收费站车道工控机升级改造工程第CYGKJ标段招标文件的全部内容（含补遗书、通知书），在考察工程现场后，愿意以人民币大写 元（小写¥ 元）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量竣（交）工验收达到 。

**投标人： （单位全称） （盖章）**

**法定代表人或其委托代理人：姓名：（签字）**

投标人地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

日 期： 年 月 日

**9．已标价的工程量清单**

**10．比选招标文件补遗书（如果有）**

# **第五章 工程量清单**

工 程 细 目

|  |
| --- |
|  **表1 第100章工程量清单（总则）**  |
| 细目 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 101 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| -b | 提供第三方责任险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102 | 安全生产费及文明环保施工费 |  |  |  |  |
| -a | 安全生产费　 | 总额 | 1 | 3000 | 3000 |
| -b | 文明环保施工费　 | 总额 | 1 | 2000 | 2000 |
| 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |
| **清单100章 合计人民币 （元）** |

**表2 200章工程量清单**

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车道工控机 | 无风扇嵌入式主机、工业控制主板、I5处理器、128 GB固态硬盘、4G内存、400W工业电源 | 套 | 57 |  |  |  |
| 2 | 操作系统软件 | 正版WIN7操作系统及满足要求的防病毒软件 | 套 | 57 |  |  |  |
| 3 | 数据采集卡 | 符合结算中心联网收费要求 | 套 | 57 |  |  |  |
| 4 | 视频采集卡 | 符合结算中心联网收费要求 | 套 | 57 |  |  |  |
| 5 | 安装调试 | 原有车道工控机拆除，原有系统数据转移到新设备，车道外设重新接线、调试、开通。 | 台 | 57 |  |  |  |
| **清单200章 合计人民币 （元）** |

价格汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 章 次 | 科 目 名 称 | 金 额（元） | 备 注 |
| 1 | 100 | 总则 |  |  |
| 2 | 200 | 工程量清单 |  |  |
| 3 | 暂列金额 | 5000 |  |
| 4 | 投标价(1＋2+3) |  |  |

注：暂列金支付的由发包人掌握，如有发生费用，经发包人批准后据实支付；如未发生费用，则不予支付。